|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **值说明** | **位** | **位数** |
| **1** | 命令字头 | 0xXX对应设备字头,0xFE | 1 | 2 |
| **2** | 设备号 | 0x?? | 3 | 1 |
| **3** | 故障位1 | 0x?? | 4 | 1 |
| **4** | 故障位2 | 0x?? | 5 | 1 |
| **5** | 故障位3 | 0x?? | 6 | 1 |
| **6** | 故障位4 | 0x?? | 7 | 1 |
| **7** | **故障位5** | **0x??** | **8** | **1** |
| **8** | **故障位6** | **0x??** | **9** | **1** |
| **9** | 命令字位 | 0xFF 0xFE | 10 | 2 |

**故障报警通用接口要求**

设备发系统故障数据

上位收到后回复收到的故障：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **值说明** | **位** | **位数** |
| **1** | 命令字头 | **0xXX上位对应设备字头,0xFE** | 1 | 2 |
| **2** | 设备号 | 0x?? | 3 | 1 |
| **3** | 故障位1 | 0x?? | 4 | 1 |
| **4** | 故障位2 | 0x?? | 5 | 1 |
| **5** | 故障位3 | 0x?? | 6 | 1 |
| **6** | 故障位4 | 0x?? | 7 | 1 |
| **7** | **故障位5** | **0x??** | **8** | **1** |
| **8** | **故障位6** | **0x??** | **9** | **1** |
| **9** | 命令字位 | 0xFF 0xFE | 10 | 2 |